## 移动查房机参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **指标项目** | **技术要求** |
| 1 | 基础参数 | ▲处理器 | 高通八核处理器，频率≥2.0GHZ |
| 2 | 运行内存 | ≥6GB RAM |
| 3 | 储存内存 | ≥64GB ROM |
| 4 | ▲续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥9800mAh，为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸，并提供电池UN38.3检测报告； |
| 6 | Type-C接口，支持QC3.0快充技术，支持OTG。 |
| 7 | 屏幕尺寸 | ≥10英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 |
| 8 | 屏幕分辨率 | 分辨率≥1920\*1200 |
| 9 | 摄像头 | 前置≥500万像素；后置≥1300万像素，自动对焦摄像头 |
| 10 | 防摔抗震 | 可承受>=1.2m高处到地面的多次跌落；（提供第三方机构出具跌落测试报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商） |
| 11 | 防水防尘工业等级 | ≥IP65（提供第三方机构出具检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商） |
| 12 | 尺寸 | ≤250 mm \*170mm \*12mm |
| 13 | ▲外壳材料 | 医用白色抑菌材料外壳，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分）并提供耐医用酒精擦拭检测报告复印件； |
| 14 | 手电筒 | 支持手电功能 |
| 15 | 网络参数 | WIFI网络 | 802.11a/b/g/n/ac/ax Ready协议，支持wifi6 Ready。为防止设备在临床使用过程，wifi随意在2.4G或5G之间切换，支持设置网络只连接在2.4G或5G频段（需提供功能截图证明文件） |
| 16 | 4G网络 | 支持4G全网通 |
| 17 | 蓝牙网络 | Bluetooth 5.0（支持BLE） |
| 18 | 定位系统 | 支持主流定位服务，GPS，北斗等 |
| 19 | 数据采集 | ▲条码扫描引擎 | 二维图像扫描引擎，扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产，须提供相关专利证明文件； |
| 20 | 准心扫描 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读 |
| 21 | 按键 | 支持屏幕虚拟扫描按键，为方便清洁机器正面无实体按键； |
| 22 | 软件平台 | 操作系统 | Android 11.0或以上 |
| 23 | 二维码快捷设置 | 通过扫描二维码快速实现复制其他设备部分设置，如条码、WiFi等设置 |
| 24 | 安全管理桌面 | 系统自带安全管理桌面，限制使用指定APP |
| 25 | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认、可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 |
| 26 | 时间同步 | 支持NTP服务器时间同步（需提供功能截图证明文件） |
| 27 | 配件 | 配件（可选） | 手带，单体充电底座，保护套，手写笔 |
| 28 | 其它 | 认证 | ▲CCC认证，中国节能产品认证证书 |
| 医疗安全规范：设备需同时符合IEC60601-1:2005和GB9706.1-2007医用电气设备安全通用要求标准，提供第三方检测报告复印件； |