**北京中医医院内蒙古医院采购台式计算机等网上询价项目(网上询价)公告**

本公告来源见“内蒙古自治区政府采购网-电子卖场-北京中医医院内蒙古医院采购台式计算机等网上询价项目(网上询价)公告”，网址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/category/onlinetender?tb\_id=001078&p\_id=2001113255&type=2&notice\_type=001078

## 一、项目概述

网上询价编号：BSZC-JJDD-2024-19409

项目名称：北京中医医院内蒙古医院采购台式计算机等网上询价项目

采购单位：北京中医医院内蒙古医院

所属区域：巴彦淖尔市本级

预算金额(元)：671500.00

网上询价开始时间：2024-08-10

网上询价截止时间：2024-08-15

采购人及联系方式：魏旭曼 0478-8772300

采购计划备案书/核准书编号：巴政采计划[2024]05764

采购方式：电子卖场（网上询价）

## 二、项目要求

### (一)报价须知

1.所投产品必须为原装正品，必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。

2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.如项目成交，则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同；成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。

4.供应商必须响应所有的询价需求。

### (二)答疑与咨询

巴彦淖尔市政府采购中心：0478-8926710

系统运维技术支持：400-0471-010

### (三)其它

1.所投设备型号生产厂家如已停产，请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。

2.如果设备型号配置有歧义，请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号，否则视为废标。

3.供货商在报价时，报价总价不得超过预算金额，不得以低于成本价的方式谋取中标。

## 三、成交原则

1.报价供应商不足三家时，作废标处理。

2.报价供应商满足三家的，报价不同时，以报价最低的供应商为成交供应商；报价相同时，以报价时间最早的供应商为成交供应商。

3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由，选择理由将在结果公示中进行公示。

### **四、需求明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
| 1 | 台式计算机 | 100 | 550000.00 | 台 | 1. ★处理器 配置1颗C86 CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，16线程，每颗CPU主频≥2.8GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术； 2. ★内存 配置16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； 3. ★显卡 标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示； 4. ★硬盘 ≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持≥2块M.2 SSD，支持机械硬盘扩展； 5. 光驱 可选配Slim DVD RW； 6. ★电源 电源功率≥260W；符合政采节能、环保的要求； 7. 网络 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口； 8. 接口扩展 1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口不少于8个；串口1个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 9. 机箱 ★机箱≤8.2L； 10. 操作系统：兼容麒麟/统信等国产化操作系统+ win 10/8/7； 11. ★数据安全 1、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）； 12. 显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920\*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI；显示器符合低蓝光要求； 13. ★质控水平：（1）静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤3.13Bel，噪声声压级≤27.41dB；（2）环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性；（3）电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性；（4）MTBF≥300000小时； 14. ★系统管理软件 终端管理的软件，软硬件无缝兼容，软件随主机永久正版，具备以下6点功能   ①支持通过终端安全管理软件查看终端型号、主机编号，方便保修；  ②为方便客户解决使用过程中出现的问题,终端安全管理软件菜单有客服功能.其中自助功能不限于上门服务/远程服务/到店服务和维修网点；  ③终端安全管理软件拥有全面检查功能，能够支持包括故障检测（包括病毒防护、系统防护、上网防护、弹窗拦截、捆绑拦截）、速度检测、垃圾检测、安全检测;  ④为保证终端的正常使用,通过终端安全管理软件可实现一键驱动安装更新;  ⑤为方便用户管理终端,终端安全管理软件拥有工具箱功能,其中功能不少于应用权限管理/软件弹窗拦截/网站测速/软件卸载/浏览器保护/网络诊断等;  ⑥为方便用户下载升级软件,避免非官方途径下载的软件安装包携带捆绑软件以及病毒木马等, 终端安全管理软件需集成同品牌软件商店功能，并具备软件升级、软件分类下载等功能； | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 移动推车电脑 | 3 | 36000.00 | 台 | 1. ★电脑要求：一体机，集成显卡，16G内存，256G固态硬盘，屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕分辨率≥1920\*1080dpi；操作系统：win 10/8/7 ；可悬挂在推车液压显示器支臂；CPU要求 i5或者国产芯片； 2. ★推车要求：110-170CM高度可调；键盘托盘高度可调； 医疗抗菌级抽拉式托盘； 打印机/配件推盘30KG承重 可调节液压显示器支臂 ；3寸带刹车静音万向PU滑轮；推车颜色：白色；铝合金立柱；带鼠标托架，鼠标键盘架，多功能网篮，理线槽，拉手，打印机托盘。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | A4黑白打印机 | 24 | 51600.00 | 台 | 1. ★A4幅面黑白激光打印，自动双面打印； 2. ★打印速度：≥28ppm(A4)；打印准备时间≦6S、首页打印时间≦5S； 3. ★处理器数量：≥2个 主频266MHz+300MHz； 4. ★采用国产化芯片，耗材无记忆芯片； 5. 内存≥192MB； 6. ★设备接口：USB、RJ45，支持网络打印； 7. ★兼容操作系统win 10/8/7 Linux麒麟V10、UOS等； 8. ★支持进纸盒进纸和前面优先进纸，标准纸盒≥250页，≥1页多功能进纸盒； 9. 介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封、薄纸； 10. 具有身份认证功能；具有内存清零功能；具有安全审计功能；具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能； | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 多功能一体机 | 7 | 23800.00 | 台 | 1. ★类型:A4黑白激光多功能一体机，含打印/复印/扫描功能； 2. ★处理器数量≥2个 ，主频≥266MHz+300 MHz； 3. ★内存≥192MB； 4. ★ 打印速度≥28页；打印准备时间≦6S、首页打印时间≦5S； 5. ★打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能、具有安全审计功能；具有内存清零功能； 6. ★接口类型：USB，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）； 7. ★单面支持纸张尺寸：A4, A5 8. 复印扫描功能：支持复印、扫描、自动进稿（ADF)、复印模式包括自动、图文、图像、文本；身份证一键复印、支持彩色扫描、支持OCR文字识别； 9. ★支持进纸盒进纸和前面优先进纸，进纸盒容量：≥250页，多功能手动进纸槽≥1页；   10、★采用国产化芯片；耗材无记忆芯片；  11、介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封、薄纸 |  |  |  |  |  |
| 5 | 条码打印机 | 5 | 10100.00 |  | 1. ★产品类型：桌面打印机； 2. ★打印方式：热敏或热转印； 3. ★打印速度：≧100mm/s； 4. ★最大打印宽度：≧100mm； 5. ★最大打印长度：≧990mm； 6. ★分辨率：203dpi（8点/毫米）； 7. ★介质宽度：>=100mm； 8. ★碳带宽度：碳带必须至少与介质同宽 1.33-4...； 9. 碳带长度：≧244英尺； 10. 内存：≧8MB； 11. ★通信接口：有线网络接口10/100BASE-TX、USB、 RS232C； 12. ★条形码类型：一维 Code 11 Code 39 Code； 13. ★适配国际通用及国产操作系统； |  |  |  |  |  |

## 五、商务需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务项目 | 商务需求 |
| 1 | 技术要求 | 商务条款 1.供应商所投产品必须是原装正品，不允许任何形式拆改配。 2.成交供应商所供应商品必须满足所有采购参数要求。标“★”项目为重要参数，需按要求提供针对本项目佐证材料，报价时作为附件上传审核，审核发现佐证材料不符合要求、参数负偏离、佐证材料未上传或参数无法佐证，均视为无效报价作为无效标处理。3.必须是全新未拆封的正品，到货后由供应商负责实施软硬件部署 。4.保修信息必须满足采购要求，验货时需供货商折卸包装箱，一机一验原则，同时采用拨打官方400/800等方式核实配置，确保整机的稳定性和安全性，如查验异常，则为验收不合格，甲方有权拒收货物，验收参照合同及相关法律、法规要求。验收达不到设备技术参数要求的，无条件退换不合格产品，所有责任由成交供应商承担。5、成交供应商如不能按时、按需、按质供货，导致废标，影响采购单位使用，将根据《内蒙古自治区政府采购电子卖场管理办法》承担相应责任，同时将此行为投诉给财政局与政府采购中心，视为恶意竞标及虚假应标，按照相关规定拉入政府采购黑名单。6、技术支持:7x24小时;商品售后服务:3年;服务响应时限:提供2h技术响应服务。 |