**65寸护理白板参数要求：**

1、 尺寸不低于65英寸，背光类型为ELED；

2、 屏幕分辨率≥3840×2160；

3、 色彩度检测不低于10bit；

4、 内置双腔六驱大音响，功率≥15W×2；

5、 ★内置≥8颗麦克风阵列，支持自动增益，智能滤噪（0-24KHz），声源定位；（需提供第三方检测报告证明）

6、 前置多功能物理按键，支持一键回到主页、一键亮熄屏、一键整机开关机；

7、 ★支持MEMC运动估计和运动补偿技术，确保画质稳定流畅；（需提供第三方检测报告证明）

8、 ★内置摄像头分辨率≥4K，最大视角水平≥120°，4倍数字变焦；（需提供第三方检测报告证明）

9、 ★采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，书写无悬空感，整机最薄处≤27mm；（需提供第三方检测报告证明）

10、 ★整机摄像头支持智能取景，自动调节构图，形成最佳会议视角；（需提供第三方检测报告证明）

11、 ★支持发言人定位追踪，有效捕捉发言人画面，有效保证发言人画面位于C位；（需提供第三方检测报告证明）

12、产品配置双系统：安卓系统CPU采用≥4核，GPU采用≥4核，系统内存≥4GB，存储容量≥32GB；

13、★支持四级触控：细笔书写、粗笔批注、手指精细擦除、手背范围擦除；1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感；（需提供第三方检测报告证明）

14、开机画面自定义：支持开机动画、LOGO、屏保、欢迎页的个性化定制；

15、支持超级任务栏，功能包括：结束会议，打开应用，任务视图，主页，设置，网络状态，时间/日历，触控精灵菜单入口；

16、★支持NFC传屏和Wi-Fi 6功能；（需提供第三方检测报告证明）

17、★整机可以作为云桌面瘦终端与云桌面服务器进行接入使用；（需提供第三方检测报告证明）

18、可通手势调取中控菜单快速回到安卓系统，并支持通过中控菜单控制电脑开关、关闭Windows应用等；

19、★采用悬浮菜单设计，支持在屏幕上任意移动，小工具包括计时器/计算器/投票器/日历等；（需提供第三方检测报告证明）